**Проверьте тягу в дымоходе!**

         ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в очередной раз напоминает, что согласно «Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, обязательным условием безопасного использования газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

          Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах - управляющей компанией, а в жилых домах - собственником. Для этого заключается договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение работ по ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

         Работники газовой службы могут приостановить подачу газа без предварительного уведомления в случаях:

 - отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

 - отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования.

 Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится не реже 3 раз в год в течение отопительного периода.

          Во избежание  возможных несчастных случаев в это время собственникам жилых помещений необходимо обратить внимание на исправность  отопительных приборов, состояние дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги. Признак хорошей тяги – равномерно горящее пламя синего или фиолетового цвета.

         Причиной нарушения тяги могут стать завалы дымоходов, обмерзание оголовков труб, попадание в них посторонних предметов (птиц, обломков кирпичей, мусора). Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора или газовой колонки необходимо проверить тягу следующим образом: к смотровому окну газового прибора поднести полоску бумаги или газеты. Если полоска отклоняется в сторону смотрового окна газового прибора, то тяга есть. Если не отклоняется, то тяги нет.

         Особенно опасно отсутствие тяги при эксплуатации печных горелок и газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

          Владельцам газифицированных отопительных печей при их эксплуатации необходимо:

       -  держать открытым шибер в печи;

       -  не оставлять работающие приборы без присмотра;

        - отключать периодически газогорелочные устройства, чтобы не было перекала и разрушения кладки печей, дымоходов;

        - сообщать о неисправностях работы горелок на газовый участок по месту жительства.

           При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов категорически запрещается пользоваться газовыми отопительными приборами и газовыми колонками, т.к. возникает опасность отравления угарным газом.

           Еще раз напоминаем простые правила, пренебрежение которыми грозит большой бедой.

           При пользовании газовыми приборами:

- откройте форточку;

 - проверяйте тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

- перед включением газифицированной печи не забудьте открыть шибер;

- проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах;

 - не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;

- пользуясь колонкой, не закрывайте щель под дверью – это обеспечит доступ воздуха, необходимого  для полного сгорания газа;

- после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними. На ночь и перед уходом из дома обязательно проверьте, отключены ли Ваши газовые приборы.

            При проявлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижение слуха,  болей в области лба, головокружения)необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу 04.

            Помните, что наибольшее число несчастных случаев, со смертельным исходом, происходит при нарушении требований устройства и эксплуатации дымоходов. Необходимо быть постоянно бдительными и соблюдать меры предосторожности.

       ***Помните:****Угарный газ без цвета и запаха. При концентрации угарного газа до 0,32% у человека возникают паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.*